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1. DESCRIPCIÓN DOCUMENTO: 

Título: Diccionario Base de Datos Reporte de Pesado — Disposición Final Doña Juana

Soporte lógico: Microsoft Excel / Power BI — Informe Mensual Operativo
Nombre Archivo (Excel): Control_Final_Febrero_2026.xlsx     
Entidad: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)

Nombre Tabla SQL: (Cuando Aplique)
Proceso: 

Fecha de entrega: 
2. INTRODUCCIÓN:

El presente diccionario de datos documenta las variables del archivo Control_Final_Febrero_2026.xlsx, correspondiente al Reporte de Pesado del Relleno Sanitario Doña Juana durante el período de febrero de 2026. Cada registro representa un viaje completo de un vehículo recolector desde su ingreso a la báscula hasta su salida tras la descarga.

La operación estadística cubre los residuos sólidos dispuestos en el Parque de Innovación Doña Juana (PIDJ) provenientes de Bogotá, registrados por el sistema de pesaje instalado en la infraestructura de báscula. Las cifras corresponden al servicio ordinario de aseo (Recolección Domiciliaria, Barrido de Calles, Grandes Generadores, Corte de Césped, Poda de Árboles), así como a servicios especiales como Arrojo Clandestino, Inertizados y Operativos Especiales.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONJUNTO DE DATOS:
Identifique en la siguiente tabla los atributos del conjunto de datos, siguiendo los textos en gris a modo de ejemplo.

	Atributo
	Detalle

	Nombre del reporte
	Reporte de Pesado Actual

	Período cubierto
	Febrero 2026 (2026-02-01 00:00:00 a 2026-02-28 23:59:59)

	Hoja de trabajo
	Reporte Pesado

	Total de registros
	20.299 pesajes

	Total de columnas
	26 (1 sin usar + 25 con datos)

	Fuente operativa
	Sistema de báscula — Relleno Sanitario Doña Juana — UAESP

	Área misional destino
	Disposición Final — Gerencia Doña Juana

	Uso del dato
	Alimenta el tablero de control https://www.uaesp.gov.co/especiales/visor/


4. DICCIONARIO DE CAMPOS:
Realice la caracterización de cada uno de los campos de la fuente de datos, siguiendo los textos en gris a modo de ejemplo.

	N°
	Campo
	Tipo
	Nulos
	Descripción / Dominio
	Observaciones

	1
	FECHA ENTRADA
	Datetime (texto)
	0
	Fecha y hora de ingreso del vehículo a la báscula. Formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Rango feb-2026: 2026-02-01 00:00 a 2026-02-28 23:59.
	Registro 24/7. Permite análisis de distribución horaria y diaria.

	2
	FECHA SALIDA
	Datetime (texto)
	0
	Fecha y hora de salida del vehículo de la báscula tras la descarga.
	Diferencia FECHA SALIDA − FECHA ENTRADA = tiempo de ciclo en báscula.

	3
	CONSECUTIVO ENTRADA
	Entero
	0
	Número de turno asignado al vehículo al ingresar. Identifica el pesaje de entrada dentro de la jornada.
	No es clave única global; puede reiniciarse por jornada o turno de operador.

	4
	CONSECUTIVO SALIDA
	Entero
	0
	Número de turno asignado al vehículo al salir. Se empareja con CONSECUTIVO ENTRADA para validar la transacción.
	Verificar consistencia: el consecutivo de salida debe ser > entrada en el mismo viaje.

	5
	PLACA
	Texto
	0
	Matrícula del vehículo recolector (formato colombiano: 3 letras + 3 dígitos, ej. ESM221).
	Permite cruzar con bases del RUNT. Algunos registros pueden ser vehículos especiales o de municipios aledaños.

	6
	NUMERO VEHICULO
	Mixto (texto/int)
	0
	Código interno del vehículo asignado por la concesión o la UAESP. Puede ser numérico (ej. 5458) o alfanumérico (ej. TAV262).
	Campo mixto — requiere normalización antes de análisis numérico.

	7
	CONCESION
	Texto (categórico)
	0
	Empresa operadora del servicio de aseo responsable del vehículo. 19 valores: Area Limpia DC, Bogota Limpia SAS ESP, CGR, CHIPAQUE, CHOACHI, CIUDAD LIMPIA S.A., Ecocapital Internacional, FOSCA, GNA-Consultores, GRECO DE COLOMBIA, GUTIERREZ, LIME S.A E.S.P., PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP, RPC-Aguas de Bogota, SB-Aguas de Bogota, Sec Habitat, UBAQUE, UNE, VEOLIA.
	Incluye concesionarios de ASE Bogotá y municipios aledaños (Chipaque, Choachi, Fosca, Ubaque). Útil para análisis de participación por operador.

	8
	MACRORUTA
	Entero
	0
	Código de macroruta asignada al vehículo según el esquema de rutas de recolección de la UAESP. 76 valores únicos identificados.
	Algunas macrorutas (ej. 2117, 2161) corresponden a rutas especiales o de municipios. Cruzar con shapefile de rutas para georreferenciación.

	9
	MICRORUTA
	Entero
	0
	Subdivisión de la macroruta. Identifica la ruta detallada de recolección dentro del sector.
	Granularidad mayor que MACRORUTA. Puede tener valores altos (ej. 21002, 14213) en rutas especiales.

	10
	ASE
	Texto (categórico)
	1.750 (8,6%)
	Área de Servicio Exclusivo a la que pertenece el vehículo. 7 valores: APS CGR, ASE 1 PROMOAMBIENTAL SAS ESP, ASE 2 LIME S.A. E.S.P., ASE 3 Ciudad Limpia, ASE 4 Bogota Limpia, ASE 5 Area Limpia, No especificada.
	⚠ 1.750 registros sin ASE (8,6% del total). Corresponde principalmente a vehículos de municipios aledaños o servicios especiales sin ASE asignada. Validar antes de filtrar.

	11
	SERVICIO
	Texto (categórico)
	0
	Tipo de servicio de aseo prestado. 14 valores: Recoleccion Domiciliaria (61,5%), Recoleccion Arrojo Clandestino (20,6%), Barrido de Calles (7,2%), Grandes Generadores (5,8%), Corte de Cesped (1,9%), Poda de Arboles, Residuos Domiciliarios Especiales, Operativos Especiales, Inertizados, Densidad, Limpieza Urbana, Residuos Ordinarios, Residuos Redes Alcantarillado.
	⚠ Problema de calidad: 'Inertizados' aparece con y sin espacio final (55 vs 26 registros). Requiere normalización con TRIM().

	12
	ZONA DESCARGA
	Texto (categórico)
	0
	Área de la báscula donde se realiza la descarga. 3 valores: Contrapeso (93,6% — 18.996), Zona RPCC (6,2% — 1.265), No Aplica (0,2% — 38).
	Contrapeso es la zona principal de pesaje estándar. RPCC = Residuos Peligrosos y Complementarios de Construcción. 'No Aplica' para servicios sin descarga física.

	13
	PESO ENTRADA
	Entero (kg)
	0
	Peso bruto del vehículo al ingresar (vehículo + residuos). En kilogramos. Rango: 5.230 – 40.000 kg. Media: 24.218 kg.
	Valor máximo de 40.000 kg puede corresponder al límite de la báscula. Verificar outliers en ese valor.

	14
	PESO SALIDA
	Entero (kg)
	0
	Peso del vehículo vacío al salir (tara). En kilogramos. Rango: 3.910 – 25.090 kg. Media: 14.266 kg.
	La tara varía según tipo y condición del vehículo. Valores muy bajos pueden indicar vehículo sin contenedor o error de pesaje.

	15
	PESO RESIDUOS
	Entero (kg)
	0
	Tonelaje neto de residuos descargados. Calculado como PESO ENTRADA − PESO SALIDA. Rango: 0 – 23.790 kg. Media: 9.952 kg. Mediana: 10.440 kg.
	1 registro con PESO_RESIDUOS = 0 (posible error o prueba de báscula). Indicador principal para volumetría de disposición final.

	16
	PERSONAS ENTRADA
	Entero
	0
	Número de personas en el vehículo al ingresar. Valor constante: 1 en todos los 20.299 registros.
	Campo aparentemente no utilizado en operación actual o con valor fijo por configuración del sistema.

	17
	PERSONAS SALIDA
	Entero
	0
	Número de personas en el vehículo al salir. Valor constante: 1 en todos los 20.299 registros.
	Mismo comportamiento que PERSONAS ENTRADA. Revisar si es dato operativo real o valor por defecto del sistema.

	18
	USUARIO ENTRADA
	Texto
	0
	Login del operador de báscula que registró el ingreso del vehículo.
	Permite auditoría de operadores. Cruzar con turnos para control de calidad operativo.

	19
	USUARIO SALIDA
	Texto
	0
	Login del operador de báscula que registró la salida del vehículo.
	No necesariamente el mismo que USUARIO ENTRADA (turnos rotativos).

	20
	OBSERVACIONES ENTRADA
	Texto (libre)
	20.159 (99,3%)
	Notas registradas por el operador al momento del ingreso.
	⚠ Casi vacío (99,3% nulo). Campo de uso excepcional para alertas o situaciones anómalas.

	21
	OBSERVACIONES SALIDA
	Texto (libre)
	20.065 (98,9%)
	Notas registradas por el operador al momento de la salida.
	⚠ Casi vacío (98,9% nulo). Mismo comportamiento que OBSERVACIONES ENTRADA.

	22
	OBSERVACIONES ALERTA TARA
	Texto (libre)
	20.296 (99,98%)
	Alerta generada automáticamente por el sistema cuando la tara del vehículo difiere significativamente del valor de referencia.
	⚠ Solo 3 registros con valor. Indicador de anomalías de tara — muy relevante para control de peso y fraude, pero casi sin uso en el período.

	23
	OPCIONES
	—
	20.299 (100%)
	Columna sin datos en todos los registros del período.
	⚠ Columna completamente vacía. Posiblemente campo de control interno del sistema o en desuso. Excluir de análisis.

	24
	IMAGEN ENTRADA
	Texto (literal)
	0
	Indicador de existencia de imagen fotográfica del vehículo al ingreso. Valor: 'Imagen' cuando existe registro gráfico.
	El valor 'Imagen' es texto literal, no la imagen en sí. Indica que existe fotografía vinculada en el sistema de la báscula (acceso vía sistema origen).

	25
	IMAGEN SALIDA
	Texto (literal)
	0
	Indicador de existencia de imagen fotográfica del vehículo al salir.
	Mismo comportamiento que IMAGEN ENTRADA.


5. ALERTAS DE CALIDAD DE DATOS:
Identifique en la siguiente tabla las alertas a tener en cuenta para adelantar la revisión de la calidad de los datos, siguiendo los textos en gris a modo de ejemplo.

	Hallazgo
	Campo(s) afectado(s)
	Magnitud
	Recomendación

	Columna completamente vacía
	OPCIONES
	100% nulos (20.299)
	Excluir del modelo de datos y del tablero.

	Campos con valor constante
	PERSONAS ENTRADA / PERSONAS SALIDA
	100% = 1
	Verificar si es dato real o valor por defecto del sistema. Actualmente no aportan variabilidad analítica.

	ASE sin asignar
	ASE
	1.750 nulos (8,6%)
	Identificar si corresponde a municipios aledaños y crear categoría 'Externo' para no perder registros en filtros.

	Duplicado por espacios en blanco
	SERVICIO ('Inertizados')
	55 registros
	Aplicar TRIM() o CLEAN() antes de cargar al tablero. Unificar bajo valor 'Inertizados'.

	Campos de observación casi vacíos
	OBS. ENTRADA, OBS. SALIDA, OBS. ALERTA TARA
	>98% nulos
	Manejar como campos de texto libre de uso excepcional. No incluir en dimensiones del tablero.

	Registro con peso neto cero
	PESO RESIDUOS
	1 registro
	Revisar si es prueba de sistema o error operativo. Excluir de cálculos de tonelaje si se confirma error.

	Campo mixto (numérico + texto)
	NUMERO VEHICULO
	Varios registros alfanuméricos
	Tratar como texto en el modelo. No realizar operaciones matemáticas sobre este campo.


6. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS CLAVE
Identifique en la siguiente tabla las estadísticas básicas del set de datos a analizar, siguiendo los textos en gris a modo de ejemplo.

	Indicador
	Valor 

	Total pesajes registrados
	20.299

	Toneladas totales dispuestas (suma PESO RESIDUOS)
	202.363 toneladas aprox.

	Promedio de residuos por viaje
	9.952 kg (≈ 9,95 ton)

	Mediana de residuos por viaje
	10.440 kg

	Máximo de residuos en un viaje
	23.790 kg

	Mínimo de residuos en un viaje (excl. cero)
	≥ 1 kg

	Servicio predominante
	Recoleccion Domiciliaria (61,5% — 12.488 viajes)

	Zona de descarga principal
	Contrapeso (93,6% — 18.996 viajes)




